

**РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН**

**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**«СЕЛО ХИВ»**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 09.04.2025 года №31**

**Об устройстве противопожарных разрывов и минерализованных полос на терри­тории сельского поселения «село Хив»**

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 N 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 21.12.1994 N 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», в целях защиты сельского поселения «село Хив» от угрозы при­родных пожаров:

1. Утвердить Положение об устройстве противопожарных разрывов и минерализованных полос согласно приложению 1.
2. Утвердить Перечень противопожарных разрывов и минерализованных полос в сельском поселении «село Хив» (далее - Перечень) согласно приложению 2.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

**Глава МОСП**

**«село Хив» М.М. Джалавханов**

Приложение №1

к постановлению администрации

МО СП «село Хив»

от 09.04.2025 г. № 31

**Положение об устройстве противопожарных разрывов и минерализованных полос**

**I. Общие положения**

1.1. Настоящее Положение об устройстве противопожарных разрывов и минерализованных полос (далее – Положение) разработано в целях защиты сельского поселения «село Хив», от угрозы природных пожаров.

1.2. Основные термины и определения, используемые в Положении:  
противопожарный разрыв – специально созданный разрыв в виде просеки шириной 10-20 метров, очищенный от горючих материалов, с минерализованной полосой или дорогой, с целью создания препятствий на пути распространения пожаров и создающий условия для тушения. Противопожарный разрыв предна­значен для остановки распространения верховых и сильных низовых лесных пожаров;

противопожарная минерализованная полоса – искусственно созданная на поверхности земли полоса определенной ширины от 0,3 до 9 метров, очищенная от лесных горючих материалов и обработанная почвообрабатывающи­ми орудиями либо иным способом до сплошного минерального слоя почвы;

противопожарное обустройство – проведение комплекса мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения пожара.

**II. Порядок проведения работ по обустройству противопожарных разрывов и минерализованных полос**

2.1. Обустройство противопожарных разрывов и противопожарных мине­рализованных полос в сельском поселении «село Хив», осу­ществляется за счет средств бюджета поселения.

Муниципальным заказчиком мероприятий по обустройству противопожарных разрывов и противопожарных минерализованных полос в сельском поселении «село Хив» является администрация сельского поселения «село Хив».

Исполнителем по выполнению работ по обустройству противопожарных разрывов и противопожарных минерализованных полос в сельском поселении «село Хив», в соответствии с му­ниципальным контрактом могут выступать организации независимо от их форм собственности или индивидуальные предприниматели.

2.2. При заключении муниципального контракта с исполнителем следует  
учитывать:

укомплектованность исполнителя, выполняющего работы, кадрами и их квалификация;

наличие у исполнителя, выполняющего работы по прокладке просек, про­тивопожарных разрывов, устройству противопожарных минерализованных по­лос, необходимого транспорта, оборудования и инвентаря, а при необходимо­сти - систем связи.

2.3. Критерием оценки качества выполненной работы является соответствие противопожарных разрывов и противопожарных  
минерализованных полос установленным действующим законодательством  
требованиям (соответствие длины и ширины объекта, отсутствие горючих  
материалов и т.д.).

**III. Порядок поддержания противопожарных разрывов и минерализованных полос**

3.1. Администрация сельского поселения «село Хив»:

ежегодно, до наступления летнего пожароопасного периода, организовы­вает осмотр состояния и обустройство противопожарных разрывов и минерализованных полос;

ежегодно, в течение летнего пожароопасного периода, обеспечивает под­держание пожарных разрывов и минерализованных полос;

к работам по поддержанию противопожарных разрывов и минерализованных полос могут привлекаться члены добровольной пожарной дружины поселения.

Приложение №2

к постановлению администрации

МО СП «село Хив»

от 09.04.2025 г. № 31

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**противопожарных разрывов и минерализованных полос в сельском поселении «село Хив»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Выполненные мероприятия** | **Примечание** |
| **1** | Противопожарная минерализованная полоса:  длина – 6800 м, ширина – 2 м. |  |